**Zestaw zatyczek do mankietów**

do uniwersalnych przepustów ściennych dla przewodów ciepłowniczych

Uniwersalna zatyczka do mankietu do rur kołnierzowych/pustych od øa 75 mm do maks. øa 90 mm (gładka lub karbowana), zatyczka do mankietu przewodów ciepłowniczych zasilających i powrotnych øa 125 mm.

Wymiary: zakres zastosowań MS 78 - U: 1 kabel/rura o Øzewn.: 24 - 52 mm; zakres zastosowań MS 78: 1 kabel o Øzewn.: 13 - 21 mm, 3 kable o Øzewn.: 7 - 13 mm, 1 kabel o Øzewn.: 5 - 13 mm; Zakres zastosowań MS 125 - FW: 1 przewód ciepłowniczy Øa 75, 90 lub 110 mm

Tworzywo: mankiety: EPDM; Taśmy mocujące: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Opis: z technologią pierścieni segmentowych zapewniającą maksymalny zakres zastosowań

Numer katalogowy: MSH FW ZBS1

Numer artykułu: 1933005710

GTIN: 4052487127233

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de