**Kombinirani hišni uvod za vodo**

Za stavbe s kletjo

Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN dolžina 50 za uporabo v izvrtinah ali cevnih uvodnicah s ∅n 100 mm.

Mere: Øn izvrtine/cevne uvodnice: 100 mm; Debelina stene: od 240 do 700 mm

Material: Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Oznaka za naročanje: HS W-PE-AG-90°-ARO DN50 R2 BL1000

Številka artikla: 1990500145

GTIN: 4052487054256

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de