**Combinaciones de entradas de edificio para agua**

Material: Inserto de sellado: Acero inoxidable V2A (AISI 304 L); Goma: EPDM

Área de aplicación: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Referencia de pedido: HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Número de artículo: 1990500150

GTIN: 4052487054270

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de