**Entrata dell'edificio combinata per acqua**

per edifici sprovvisti di scantinato

Entrata dell'edificio combinata per acqua, prodotta da Schuck DN 50 per l'installazione nel pezzo grezzo ADS 100 - FUBO - DN 50.

Materiale: Inserto di tenuta: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Articoli: Gebäudeeinführung Wasser

Identificazione d'ordine: HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Codice articolo: 1990500150

GTIN: 4052487054270

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de