**Kombinacja przepustów do rur wodociągowych**

do budynków niepodpiwniczonych

Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 50 do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 50.

Tworzywo: wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); guma: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Produkt: Gebäudeeinführung Wasser

Numer katalogowy: HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Numer artykułu: 1990500150

GTIN: 4052487054270

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de