**Element bazowy**

do budynków niepodpiwniczonych

Element bazowy i stojak do zabetonowania w płycie fundamentowej, do budynków niepodpiwniczonych. Do kompaktowego wprowadzania przewodów gazowych lub wodnych DN 50. Kombinacja przepustów HEK i elastyczny wąż spiralny nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wymiary: element bazowy o Øwewn.: 100 mm

Tworzywo: element bazowy: PVC-U; mankiet: EPDM; kołnierz wodoszczelny: EPDM; Urządzenie do ustawiania: St37

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Produkt: Rohbauteil

Opis: Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi

Numer katalogowy: ESG100 FUBO EBTMA

Numer artykułu: 1990501000

GTIN: 4052487054300

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de