**Råkomponent**

för byggnader utan källare

Obearbetad komponent och uppställningsanordning för betonggjutning i golvplattan för byggnader utan källare. För kompakt införing av områdena gas eller vatten DN 50. Husinföringskombinationen HEK och den flexibla spiralslangen medföljer ej.

Mått: Obearbetad komponent Øi: 100 mm

Material: Obearbetad komponent: PVC-U; Manschett: EPDM; Fläns för vattenbarriär: EPDM; Uppställningsanordning: St37

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar

Artikel: Rohbauteil

Egenskaper: variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet

Beställningsbeteckning: ESG100 FUBO EBTMA

Artikelnummer: 1990501000

GTIN: 4052487054300

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de