**Kombinirani hišni uvod za plin**

Za stavbe s kletjo

Kombinirani hišni uvod za plin znamke Schuck DN dolžina 100 za uporabo v izvrtinah ali cevnih uvodnicah s ∅n 200 mm.

Mere: Øn izvrtine/cevne uvodnice: 200 mm; Debelina stene: od 240 do 800 mm

Material: Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Artikel: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

Oznaka za naročanje: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Številka artikla: 1990800020

GTIN: 4052487054447

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de