**Entrée de bâtiment combinée pour eau**

pour bâtiments sans cave

Entrée de bâtiment combinée pour eau, modèle Schuck DN 80 pour utilisation dans des carottages ou gaines ∅i 150 mm.

Dimensions: Øi de carottage/gaine  : 150 mm; Épaisseur de mur : 240 - 700 mm

Matériau: Insert d'étanchement : acier inoxydable AISI 304L; Caoutchouc : EPDM

Cas de charge: Béton étanche, classe de sollicitation 2; Béton étanche, classe de sollicitation 1

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,5 bar

Code d‘article: ROKA WF-TE-ARO PS16/PT24 DN80 BL960

Numéro d‘article: 1990800080

GTIN: 4052487054454

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de