**Kombinacja przepustów do rur wodociągowych**

do budynków podpiwniczonych

Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 80 do stosowania w przewiertach lub rurach przepustowych o ∅wewn. 150 mm.

Wymiary: Øwewn. przewiertu/rury przepustowej: 150 mm; Grubość ściany: 240 - 700 mm

Tworzywo: wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); guma: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,5 bara

Numer katalogowy: ROKA WF-TE-ARO PS16/PT24 DN80 BL960

Numer artykułu: 1990800080

GTIN: 4052487054454

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de