**Entrata dell'edificio combinata per acqua DN 150**

per edifici con scantinato

Entrata dell'edificio combinata per acqua prodotta da Schuck DN 150, per l'uso in fori di carotaggio o tubi di rivestimento ∅i 250 mm.

Dimensioni: Øi carotaggio/tubo di rivestimento: 250 mm; Spessore parete: 240 - 700 mm

Materiale: Inserto di tenuta: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Identificazione d'ordine: ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Codice articolo: 1990800095

GTIN: 4052487054478

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de