**Combinaciones de entradas de edificio para gases**

para edificios sin sótano subterráneo

Combinaciones de entradas de edificio para gases de la marca Schuck DN 80 para instalación en componente de tubería ADS 150 - FUBO - DN 80.

Dimensiones: Inserto de sellado Øa: 150 mm

Material: Inserto de sellado: Acero inoxidable V2A (AISI 304 L); Goma: EPDM

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Artículo: Gebäudeeinführung Gas

Referencia de pedido: HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

Número de artículo: 1990800100

GTIN: 4052487054492

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de