**Entrata dell'edificio combinata per acqua**

per edifici sprovvisti di scantinato

Entrata dell'edificio combinata per acqua, prodotta da Schuck DN 80 per l'installazione nel pezzo grezzo ADS 150 - FUBO - DN 80.

Dimensioni: Øe inserto di tenuta: 150 mm

Materiale: Inserto di tenuta: acciaio inox V2A (AISI 304L); Gomma: EPDM

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Articoli: Gebäudeeinführung Wasser

Identificazione d'ordine: HSFLEX WF-PE-ARO DN80/DPE90 BL4970

Codice articolo: 1990800110

GTIN: 4052487054508

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de