**Kombinacja przepustów do rur wodociągowych**

do budynków niepodpiwniczonych

Kombinacja przepustów do rur wodociągowych firmy Schuck DN 80 do montażu w elemencie surowym ADS 100 - FUBO - DN 80.

Wymiary: Øzewn. wkładu uszczelniającego: 150 mm

Tworzywo: wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); guma: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Produkt: Gebäudeeinführung Wasser

Numer katalogowy: HSFLEX WF-PE-ARO DN80/DPE90 BL4970

Numer artykułu: 1990800110

GTIN: 4052487054508

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de