**Rohbauteil**

für nicht unterkellerte Gebäude

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung zum Einbetonieren in die Bodenplatte für nicht unterkellerte Gebäude. Zur kompakten Einführung der Sparten Gas oder Wasser DN 80. Die Hauseinführungskombination HEK und der flexible Spiralschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: Rohbauteil Øi: 150 mm

Werkstoff: Rohbauteil: PVC; Manschette: EPDM; Wassersperrflansch: EPDM; Aufstellvorrichtung: St37

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Artikel: Rohbauteil

Eigenschaften: variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau

Bestellbezeichnung: ESG150 FUBO EBTMA

Artikelnummer: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de