**Componente en bruto**

para edificios sin sótano subterráneo

Componente y dispositivo de ajuste para el hormigonado de losas en edificios sin sótano subterráneo. Para una entrada compacta de gas o agua DN 80. La combinación de entradas de edificios HEK y la manguera espiral flexible no se incluyen en el alcance de suministro.

Dimensiones: Componente de tubería: Øi 150 mm

Material: Componente de tubería: PVC-U; Manguito: EPDM; Brida de barrera de agua: EPDM; Dispositivo de ajuste: St37

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.1-E; Clase de impacto de agua DIN 18533 W1.2-E

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Artículo: Rohbauteil

Propiedades: ajuste variable de altura del nivel del piso terminado

Referencia de pedido: ESG150 FUBO EBTMA

Número de artículo: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de