**Osnovni umetak**

za zagrade bez podruma

Osnovni umetak i naprava za postavljanje za ubetoniranje u podnu ploču za zgrade bez podruma. Za kompaktno uvođenje vodova za plin ili vodu DN 80. Kombinacija kućnih uvoda HEK i fleksibilno spiralno crijevo nisu uključeni u isporuku.

Dimenzije: Osnovni umetak: Øi:150 mm

Materijal: Osnovni umetak: PVC-U; Manžeta: EPDM; Vodootporni zapor: EPDM; Naprava za postavljanje: St37

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Artikl: Rohbauteil

Značajke: promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.

Oznaka narudžbe: ESG150 FUBO EBTMA

Broj artikla: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de