**Pezzo grezzo**

per edifici sprovvisti di scantinato

Pezzo grezzo con dispositivo di montaggio per la sigillatura nel calcestruzzo nel plinto di fondazione in edifici sprovvisti di scantinato. Per l'inserimento compatto delle linee di gas o acqua DN 80. L'entrata dell'edificio combinata HEK e il tubo flessibile a spirale non sono compresi nella dotazione.

Dimensioni: Pezzo grezzo: Øi150 mm

Materiale: Pezzo grezzo: PVC-U; Manicotto: EPDM; Flangia impermeabile: EPDM; Dispositivo di montaggio: St37

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Articoli: Rohbauteil

Proprietà: adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

Identificazione d'ordine: ESG150 FUBO EBTMA

Codice articolo: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de