**Basiscomponent**

voor gebouwen zonder kelder

Basiscomponent en opstelinrichting om in het beton van de bodemplaat te storten voor gebouwen zonder kelder. Voor een compacte invoer van de secties gas of water DN 80. De huisinvoercombinatie HEK en de flexibele spiraalslang worden niet meegeleverd.

Afmetingen: Basiscomponent: Øi 150 mm

Materiaal: Basiscomponent: PVC-U; Manchet: EPDM; Waterkering: EPDM; Plaatsingsframe: St37

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Artikelen: Rohbauteil

Kenmerken: variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

Bestelnaam: ESG150 FUBO EBTMA

Artikelnummer: 1990801010

GTIN: 4052487054584

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de