**Gebäudeeinführung Gas**

für unterkellerte Gebäude

Einspartenhauseinführung für unterkellerte Gebäude, Gewerk Gas DN 150, Trockeneinbau, Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohren Øi 250 mm. Inklusive Gasarmatur Fabr. Schuck DN 150.

Maße: Kernbohrung/Futterrohr Øi: 250 mm; stufenlos einstellbar für Wandstärken von 240 - 700 mm

Werkstoff: Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Bestellbezeichnung: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Artikelnummer: 1990802010

GTIN: 4052487054591

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de