**Kombinacija kućnih priključnih uvoda za plin**

za zgrade s podrumom

Kombinacija kućnih priključnih uvoda za plin marke Schuck DN 150 za primjenu u krunskim provrtima ili proturnim cijevima ∅i 250 mm u zgradama s podrumom. Uključujući ventil za plin marke DN 150

Dimenzije: Krunski provrt/proturna cijev Øi: 250 mm; može se kontinuirano podešavati za zidove debljine od 240 - 700 mm

Materijal: Brtveni umetak: nehrđajući čelik V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Oznaka narudžbe: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Broj artikla: 1990802010

GTIN: 4052487054591

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de