**Kombinacja przepustów do rur gazowych**

do budynków podpiwniczonych

Kombinacja przepustów do rur gazowych firmy Schuck DN 150 do stosowania w przewiertach lub rurach przepustowych o ∅wewn. 250 mm w budynkach podpiwniczonych. W zestawie armatura gazowa firmy Schuck DN 150.

Wymiary: Øwewn. przewiertu/rury przepustowej: 250 mm; bezstopniowa regulacja do ścian o grubości od 240 do 700 mm

Tworzywo: wkład uszczelniający: stal nierdzewna V2A (AISI 304L); guma: EPDM

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Numer katalogowy: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Numer artykułu: 1990802010

GTIN: 4052487054591

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de