**Kombinirani hišni uvod za plin**

Za stavbe s kletjo

Kombinirani enojni hišni uvod za stavbe s kletjo, za plin DN 150, suha vgradnja, uporaba v izvrtinah ali cevnih uvodnicah s ∅n 250 mm. Vključno s plinsko armaturo znamke Schuck DN 150.

Mere: Øn izvrtine/cevne uvodnice: 250 mm; Brezstopenjska nastavitev za debeline sten od 240 do 700 mm

Material: Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L); Guma: EPDM

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Oznaka za naročanje: HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Številka artikla: 1990802010

GTIN: 4052487054591

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de