**Műanyag perem**

utólagos tiplizéshez

Műanyag perem magfuratokon keresztüli utólagos tiplizéshez, ill. burkolatokra való csavarozáshoz. Lehetővé teszi a kábel- és kábelvédőcsövekhez való rendszertömítések gáz- és vízzáró csatlakoztatását.

Méretek: Hossz x szélesség: 235 x 235 mm; magfuratok ajánlott tengelytávolsága: 250 mm; Magfuratok max. Ø: 150 mm; Fal elé szerelés felülettömítéssel: 63 mm

Nyersanyag: Perem: üvegszállal megerősített poliamid; Felülettömítés: EPDM; Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

Terhelés: Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tömítettség: gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

Tulajdonságok: beépített vízmértékkel; bevizsgált megoldás friss betonból készült összekötő rendszerekkel való használatra

Megrendelési azonosító: HSI150 DFK

Cikkszám: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de