**Kunststof flens**

voor aanbrenging achteraf

Kunststof flens om naderhand via boringen met pluggen te monteren of op behuizingen te schroeven. Maakt de gas- en waterdichte aansluiting mogelijk van systeemafdichtingen voor kabel- en mantelbuizen.

Afmetingen: Lengte x breedte: 235 x 235 mm; aanbevolen asafstand van de boringen: 250 mm; Boringen max. Ø: 150 mm; Opbouw voor de wand, inclusief oppervlakteafdichting: 63 mm

Materiaal: Flens: glasvezel versterkt polyamide; Oppervlakteafdichting: EPDM; Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Kenmerken: Met geïntegreerde waterpas; Beproefde oplossing voor gebruik bij stortbeton-afdichtsystemen

Bestelnaam: HSI150 DFK

Artikelnummer: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de