**Plastfläns**

för pluggning i efterhand

Plastfläns för pluggning i efterhand via kärnborrningar eller fastskruvning på byggnader. Möjliggör gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kabel- eller kabelskyddsrör.

Mått: Längd × bredd: 235 × 235 mm; Rekommenderat centrumavstånd för kärnborrningar: 250 mm; Kärnborrningar max-Ø: 150 mm; Väggens konstruktion inklusive yttätning: 63 mm

Material: Fläns: glasfiberförstärkt polyamid; Yttätning: EPDM; Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 1; Vattentät betong, exponeringsklass 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Täthet: gas- och vattentät till 2,5 bar

Egenskaper: med inbyggt vattenpass; beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong

Beställningsbeteckning: HSI150 DFK

Artikelnummer: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de