**Cementom obložena cijev s manžetom**

Podni uvod za spiralno crijevo Hateflex

Cementom obložena cijev s manžetom Sustav kabelskih uvoda kao podni uvod s lomljivom cementom obloženom cijevi postojanog oblika za priključivanje spiralnog crijeva Hateflex 14150 putem principa manžeta.

Dimenzije: Proturna cijev Øi: 150 mm; Duljina (izvan manžete): 500 mm

Materijal: Cijev: PVC-U; Brtveni poklopac: PE; Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno

Artikl: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Značajke: homogeno povezivanje s betonom putem posebnog premaza; moguće je ravno odnosno koso poravnato skraćivanje cijevi obložene cementom nakon završetka poda

Oznaka narudžbe: KES MA150 ZVR150/500

Broj artikla: 2125502000

GTIN: 4052487139991

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de