**Cementbevonatos cső mandzsettával**

Padlóbevezetés Hateflex spiráltömlőhöz

Cementbevonatos cső mandzsettával Padlóbevezetésként használható kábelátvezetési rendszer törésálló, formatartó cementbevonatos csővel, a Hateflex 14150 spiráltömlő mandzsetta technikával történő csatlakoztatásához.

Méretek: Védőcső, belső Ø: 150 mm; Hossz (a mandzsettán kívül): 500 mm

Nyersanyag: Cső: PVC-U; Zárófedél: PE; Mandzsetta: EPDM; Szorító hevederek: W4

Terhelés: Vízzáró beton, 2. igénybevételi osztály; Vízzáró beton, 1. igénybevételi osztály

Tömítettség: gáz- és vízzáró

Cikk: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Tulajdonságok: a speciális bevonatnak köszönhetően homogén elegyet képez a betonnal; a padló elkészítése után a cementbevonatos cső egyenesen, ill. ferdén a kívánt hosszra vágható

Megrendelési azonosító: KES MA150 ZVR150/500

Cikkszám: 2125502000

GTIN: 4052487139991

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de