**Tubo di cemento composito con manicotto**

Inserimento a pavimento per tubo flessibile a spirale Hateflex

Tubo di cemento composito con manicotto Sistema passacavi sotto forma di inserimento a pavimento con tubo di cemento composito resistente alla rottura e dal dimensionalmente stabile, per il collegamento del tubo flessibile a spirale Hateflex 14150 con la tecnica del manicotto.

Dimensioni: Øi tubo di rivestimento: 150 mm; Lunghezza (esterna al manicotto): 500 mm

Materiale: Tubo: PVC-U; Tappo: PE; Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: W4

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile

Articoli: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Proprietà: legame omogeneo con il calcestruzzo grazie al rivestimento speciale; taglio a misura diritto o obliquo a filo del tubo di cemento composito in seguito alla realizzazione del pavimento

Identificazione d'ordine: KES MA150 ZVR150/500

Codice articolo: 2125502000

GTIN: 4052487139991

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de