**Väggenomföring i kompositmaterial med manschett**

Golvgenomföring för Hateflex-spiralslang

Väggenomföring i kompositmaterial med manschett Kabelinföringssystem som golvgenomföring med okrossbara, formstabila väggenomföringar i kompositmaterial för anslutning av spiralslang Hateflex 14150 med hylsmetoden.

Mått: Foderrör Øi: 150 mm; Längd (utanför manschetten): 500 mm

Material: Rör: PVC-U; Blindlock: PE; Manschett: EPDM; Spännband: W4

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Egenskaper: enhetlig bindning till betong tack vare specialbeläggning; rak resp. vinklad nära förlängning av väggenomföringar i kompositmaterial efter färdigställande av golvet är möjligt.

Beställningsbeteckning: KES MA150 ZVR150/500

Artikelnummer: 2125502000

GTIN: 4052487139991

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de