**Tubería aglomerada con cemento con manguito**

Entrada al suelo para manguera espiral Hateflex

Tubería aglomerada con cemento con manguito Sistema de entrada de cables como entrada de suelo con tubería aglomerada con cemento insensible a la rotura e inherentemente estable para conectar a la manguera espiral Hateflex 14090 mediante tecnología de manguitos.

Dimensiones: Casquillo de pared Øi: 100 mm; Longitud (por fuera del manguito): 500 mm

Material: Tubería: PVC-U; Cubierta de cerradura: PE; Manguito: EPDM; Correas de sujeción: W4

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua

Artículo: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Propiedades: se une al hormigón de forma homogénea gracias a su revestimiento especial; Se puede hacer el corte a medida a ras recto o en ángulo de la tubería aglomerada con cemento una vez terminado el suelo

Referencia de pedido: KES MA90 ZVR100/500

Número de artículo: 2125502003

GTIN: 4052487164894

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de