**Doorvoerbuis met cementcoating met manchet**

Bodeminvoer voor Hateflex-spiraalslang

Doorvoerbuis met cementcoating met manchet Kabelinvoersysteem als vloerinvoer met onbreekbare, vormvaste doorvoerbuis met cementcoating voor aansluiting van de spiraalslang Hateflex 14090 met manchettechniek.

Afmetingen: Doorvoerbuis Øi: 100 mm; Lengte (buiten de manchet): 500 mm

Materiaal: Buis: PVC-U; Afsluitdeksels: PE; Manchet: EPDM; Spanbanden: W4

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht

Artikelen: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Kenmerken: homogene verbinding met het beton door speciale coating; recht of schuin inkorten van de doorvoerbuis met cementcoating na oplevering van de vloer mogelijk

Bestelnaam: KES MA90 ZVR100/500

Artikelnummer: 2125502003

GTIN: 4052487164894

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de