**Cev iz cementnega kompozitnega materiala z manšeto**

Talni uvod za spiralno cev Hateflex

Cev iz cementnega kompozitnega materiala z manšeto Sistem kabelskega uvoda kot uvod skozi tla z oblikovno stabilno in proti razbitju odporno cev iz cementnega kompozitnega materiala za priključitev spiralne cevi Hateflex 14090 z manšetno tehniko.

Mere: Øn cevne uvodnice: 100 mm; Dolžina (zunaj manšete): 500 mm

Material: Cev: PVC-U; Slepi pokrov: PE; Manšeta: EPDM; Vpenjalni trakovi: W4

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: Plino- in vodotesno

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit Manschette

Lastnosti: Homogena povezava z betonom s posebnim premazom; Po pripravi tal je mogoče cev iz cementnega kompozitnega materiala odrezati ravno ali poševno

Oznaka za naročanje: KES MA90 ZVR100/500

Številka artikla: 2125502003

GTIN: 4052487164894

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de