**Systemdeckel**

mit Manschettentechnik für Kunststoffspiralschläuche

Systemdeckel mit Manschettentechnik für Kunststoffspiralschläuche. Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150 und zur Anbindung von Kunststoffspiralschläuchen. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie den Kunststoffspiralschlauch gespannt wird.

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Spannmutter: PC/PBT Blend; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Artikel: Systemdeckel

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Bestellbezeichnung: KES MA150 D

Artikelnummer: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Fabrikat: Hauff-Technik

**Technische Zeichnungen**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Strg+Klick auf den Link zum Öffnen im Browser

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de