**Systeemdeksel**

Met manchettechniek voor kunststof spiraalslangen

Systeemdeksel met manchettechniek voor kunststof spiraalslangen. Voor gebruik in afdichtpakking en kunststof flens HSI150 en voor montage van kunststof spiraalslangen. De afdichting vindt plaats via de manchettechniek, waarbij een rubberen manchet met spanbanden op het systeemdeksel en de kunststof spiraalslang wordt gespannen.

Materiaal: Systeemdeksel: polycarbonaat; Borgmoer: PC/PBT mix; Manchet: EPDM; Spanbanden: W4

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Systemdeckel

Kenmerken: mechanische fixatie (bajonet) en afdichting (borgmoer) werken onafhankelijk van elkaar; Bajonetsysteem met teruglooprem en contaschroef (borging tegen zelfstandig opengaan)

Bestelnaam: KES MA150 D

Artikelnummer: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Fabrikant: Hauff-Technik

**Technische tekeningen**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Ctrl+klikken voor koppeling

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de