**Sistemski pokrov**

Z manšetno tehniko za gibke plastične spiralne cevi

Sistemski pokrov z manšetno tehniko za gibke plastične spiralne cevi. Za uporabo v uvodnici ter plastični prirobnici HSI150 ter za priključitev gibkih plastičnih spiralnih cevi. Zatesnitev je izvedena z manšetno tehniko, pri kateri se gumi manšeta z napenjalnimi trakovi pritrdi na sistemski pokrov in na gibko plastično spiralno cev.

Material: Sistemski pokrov: polikarbonat; Vpenjalna matica: zmes PC/PBT; Manšeta: EPDM; Vpenjalni trakovi: W4

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Artikel: Systemdeckel

Lastnosti: Mehanska pritrditev (bajonet) in zatesnitev (vpenjalna matica) delujeta neodvisno; Bajonetni sistem s protipovratno zaporo in nasprotnim privitjem (zaščita pred nehotenim odpiranjem)

Oznaka za naročanje: KES MA150 D

Številka artikla: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Znamka: Hauff Technik

**Tehnične risbe**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Povezavo odprete v brskalniku s hkratnim pritiskom na Ctrl in klikom

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de