**Tätningsinsats**

med hylsmetod för plastspiralslangar

Tätningsinsats med hylsmetod för plastspiralslangar. För användning i insatsram och plastfläns HSI150 och för anslutning av plastspiralslangar. Tätningen sker genom hylsmetoden, där man spänner en hylsa av gummi på tätningsinsatsen och på plastspiralslangen med spännband.

Material: Tätningsinsats: Polykarbonat; Spännmutter: PC/PBT-blandning; Manschett: EPDM; Spännband: W4

Täthet: gas- och vattentät till 2,5 bar

Artikel: Systemdeckel

Egenskaper: mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra; Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)

Beställningsbeteckning: KES MA150 D

Artikelnummer: 2125810000

GTIN: 4052487058070

Tillverkare: Hauff-Technik

**Tekniska ritningar**

[KES MA150 D (.PDF)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D_20230811_074030907.PDF)

[KES MA150 D (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/119/3/KES-M150-D.DWG)

Tryck på Ctrl och klicka på länken så öppnas den i webbläsaren

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de