**Mankiet połączeniowy do rur**

do przyłączania gładkich rur osłonowych

Stabilny mechanicznie i elastyczny mankiet do łączenia rur osłonowych Hateflex 14150 z gładkimi rurami osłonowymi o ∅zewn. 160 mm.

Tworzywo: mankiet: EPDM; taśmy zaciskowe: W4

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Produkt: Rohranschlussmanschette

Numer katalogowy: KES150 MA160-172/140-163

Numer artykułu: 2125812000

GTIN: 4052487058100

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de