**Mankiet**

do uszczelniania kabli w mankiecie na końcu rury osłonowej

Do montażu na końcu węża spiralnego Hateflex 14150. W połączeniu z wkładem wymiennym WE160 z/d montowanym w mankiecie możliwe jest uszczelnianie kabli za pomocą zacisków gumowych.

Tworzywo: taśmy zaciskowe: W4; mankiet: EPDM

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Produkt: Manschette

Numer katalogowy: KES150 MA160-172/140-163 WE

Numer artykułu: 2125817100

GTIN: 4052487120937

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de