**Buisaansluiting**

voor aansluiting op de boring of de doorvoerbuis

Voor aansluiting van de Hateflex-spiraalslang 14150 aan boringen of doorvoerbuizen. De buissteunen worden via een manchet verbonden met de slang. De afdichting naar de wand gebeurt via een extra benodigde drukdichting.

Afmetingen: Buissteunen Øa: 160 mm; uitstekende lengte buissteunen ca. 440 mm

Materiaal: Manchet: EPDM; Buissteun: PVC; Spanbanden: W4

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Rohranschluss zur Adaption des Kunststoffspiralschlauches

Bestelnaam: KES150 MA160-172/140-163 SET

Artikelnummer: 2125818000

GTIN: 4052487058278

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de