**Komplet priključaka za krunski provrt/proturnu cijev**

Za priključivanje spiralnog crijeva Hateflex 14150 na krunske provrte odnosno proturne cijevi. Nastavak za cijev povezuje se sa crijevom putem manžete. Brtvljenje na zid vrši se pomoću dodatne prstenaste brtve.

Dimenzije: Nastavak za cijev Øa: 160 mm; Dugi nastavak za cijev: 500 mm

Materijal: Manžeta/brtvena guma: EPDM; Zatezne trake, pritezne ploče, vijci i matice: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Nastavak za cijev: PVC

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Artikl: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Oznaka narudžbe: KES150 MA KB SET

Broj artikla: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de