**Aansluitset voor kabeldoorgangsysteem met boring/doorvoerbuis**

voor inbouw achteraf

Voor aansluiting van de Hateflex-spiraalslang 14150 aan boringen of doorvoerbuizen. De buissteunen worden via een manchet verbonden met de slang. De afdichting naar de wand gebeurt via de twee meegeleverde drukdichtingen.

Afmetingen: Buissteunen Øa: 160 mm; Lengte buissteun: 500 mm

Materiaal: Manchet/dichtrubber: EPDM; Spanbanden, persplaten, bouten en moeren: roestvrij staal V2A (AISI 304L); Buissteun: PVC

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Bestelnaam: KES150 MA KB SET

Artikelnummer: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de