**Priključni komplet za KB/cevne uvodnice**

Za priključitev spiralne cevi Hateflex 14150 na izvrtino oz. cevno uvodnico. Cevni nastavek se z manšeto poveže s cevjo. Zatesnitev na steno je izvedena z dvema priloženima gumijastima tesniloma.

Mere: Øz cevnega nastavka: 160 mm; Dolžina cevnega priključka: 500 mm

Material: Manšeta/tesnilna guma: EPDM; Napenjalni trakovi, pritisne plošče, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Cevni priključek: PVC

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2; Vodotesni beton, razred obremenitve 1

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Artikel: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Oznaka za naročanje: KES150 MA KB SET

Številka artikla: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de