**Anslutningsats för KB/foderrör**

För anslutning av Hateflex-spiralslang 14150 till kärnborrningar respektive foderrör. Skarvmuffarna ansluts till slangen med hjälp av en manschett. Tätningen mot väggen utförs med de två medföljande presstätningarna.

Mått: Skarvmuff Øa: 160 mm; Rörhylslängd: 500 mm

Material: Hylsa/tätningsgummi: EPDM; Spännband, tryckplattor, skruvar och muttrar: rostfritt stål V2A (AISI 304L); Rörhylsa: PVC

Belastningsfall: Vattentät betong, exponeringsklass 2; Vattentät betong, exponeringsklass 1

Täthet: gas- och vattentät till 2,5 bar

Artikel: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Beställningsbeteckning: KES150 MA KB SET

Artikelnummer: 2125818500

GTIN: 4052487140409

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de