**Kit de conexión para sistema de entrada del cable con taladro de núcleo/casquillo de pared**

para montaje posterior

Para conectar la manguera espiral Hateflex 14090 a los taladros de núcleo o a los casquillos de pared. El extremo del tubo se une a la manguera por medio de un manguito. El sellado con la pared se realiza mediante dos sellos redondos que se suministran.

Dimensiones: Casquillo de tubo Øa: 110 mm; Longitud del casquillo de tubo: 500 mm

Material: Manguito/goma sellante: EPDM; Correas de sujeción, placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L); Casquillo de tubo: PVC

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

Artículo: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Referencia de pedido: KES90 MA KB SET

Número de artículo: 2125818504

GTIN: 4052487164900

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de