**Set di collegamento per KB/tubi di rivestimento**

Per il collegamento del tubo flessibile a spirale Hateflex 14090 a fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Il bocchettone del tubo viene collegato al tubo flessibile tramite un manicotto. La guarnizione del muro viene realizzata tramite le due guarnizioni anulari in dotazione.

Dimensioni: Bocchettone del tubo Øa: 110 mm; Lunghezza bocchettone del tubo: 500 mm

Materiale: Manicotto/Gomma di tenuta: EPDM; Nastri di serraggio, lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L); Bocchettone del tubo: PVC

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Articoli: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Identificazione d'ordine: KES90 MA KB SET

Codice articolo: 2125818504

GTIN: 4052487164900

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de