**Zestaw przyłączeniowy do montażu rury osłonowej w przewiercie lub rurze przepustowej**

Do przyłączania rury osłonowej Hateflex 14090 do przewiertów lub rur przepustowych. Króciec rurowy łączy się z wężem za pomocą mankietu. Uszczelnienie połączenia ze ścianą wykonuje się za pomocą dodatkowo potrzebnego gumowego wkładu uszczelniającego.

Wymiary: króćca rurowego: 110 mm; Długość króćca rurowego: 500 mm

Tworzywo: Manszeta/guma uszczelniająca: EPDM; taśmy mocujące, płyty dociskowe, śruby i nakrętki: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L); Króciec rurowy: PVC

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Produkt: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

Numer katalogowy: KES90 MA KB SET

Numer artykułu: 2125818504

GTIN: 4052487164900

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de