**Cubierta de cerradura**

según FHRK estándar para insertos de pared no ocupados y bridas de plástico

Cubierta de cerradura para conseguir un cierre estanco a la presión.

Material: Cubierta de cerradura: ABS con sello de TPE

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua

Artículo: Verschlussdeckel

Propiedades: cubierta de cerradura transparente con sello de TPE; Punto de rotura predeterminado integrado como posibilidad de conexión para un grifo de salida; punto de rotura predeterminado integrado como posibilidad de conexión para un grifo de salida

Referencia de pedido: HSI150 DT

Número de artículo: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de