**Overgangsmanchet**

voor het aansluiten van gladde trekbuizen

Mechanisch stabiele en elastische manchet UMS 75-90/102-125 voor de overgang van de Hateflex-spiraalslang 14078 naar een Hateflex-spiraalslang 14090, 14110 dan wel naar gladde mantelbuizen met ∅a 110 mm of ∅a 125 mm.

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Kenmerken: gas- en waterdichte manchettechniek, ook geschikt voor overbouwde zones

Bestelnaam: UMS75-90/102-125

Artikelnummer: 2128020110

GTIN: 4052487159685

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de