**Aluminijska prirubnica**

za naknadno zatiplavanje

Za naknadno zatiplavanje preko krunskih provrta, odnosno za pričvršćivanje vijkom na kućišta. Omogućava plinotijesno i vodotijesno priključivanje brtvenih elemenata za kabelske cijevi i kabelske zaštitne cijevi.

Dimenzije: Duljina i širina: 185 x 185 mm; Razmak osi krunskih provrta: 200 mm; Krunski provrti Ø maksimalno: 90 mm; Montaža ispred zida uključujući ravnu brtvu: 46 mm

Materijal: Prirubnica: Aluminij s KTL premazom; Ravna brtva: Kloropen (CR); Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,0 bara

Značajke: KTL premaz za optimiranu zaštitu od korozije

Oznaka narudžbe: HSI90 DF

Broj artikla: 2203010001

GTIN: 4052487060646

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de